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交易系统测试指南

一、参加单位
上期能源会员和行情转发单位。
2、 时间安排
2026年9月12日（周六）测试安排
	模拟交易日
	测试时间
	 内容             

	


9月11日
日盘
	08:30:00
	会员登录交易系统

	
	08:55:00
	集合竞价申报

	
	08:59:00
	集合竞价撮合

	
	09:00:00
	连续交易

	
	11:00:00
	收市

	
	11:00-12:00
	交易所结算

	
	12:00-13:00
	会员结算，下载结算文件，核对结算结果


2026年9月12日（周六）测试采用9月10日（周四）结算后的数据，模拟9月11日（周五）交易日的交易和结算。
三、套保额度申请
测试当日，各会员可通过上期能源会员服务测试系统使用套保账号（密码同生产）为客户申请套期保值额度，交易所将会实时审批。
四、通讯参数
（一）交易系统
交易系统（含二代行情）使用生产环境。
各单位的交易及行情系统应使用FENS配置方式来获取前置机IP地址，FENS服务器的IP地址为：192.168.12.41、192.168.12.42、192.168.11.31、192.168.11.32、192.168.16.31、192.168.16.32。
使用FENS服务器获取交易前置机地址参数的TCP链路端口号为4901；使用FENS服务器获取行情前置机地址参数的TCP链路端口号为4903。
各单位的网络安全控制策略应打开192.168.12.X、192.168.11.X、192.168.16.X网段上TCP端口为4901、4903、33005、33011的访问；及对192.168.9.X、192.168.13.X、192.168.17.X网段上TCP端口为80、443的访问。请确保上述网段及协议端口的通讯正常。
二代行情参数请参照上期能源网站链接：
https://www.ine.cn/services/technology/download/202605/t20260512_831661.html
（二）会员服务测试系统
专线地址：http://192.168.9.214
证联网地址：http://42.24.1.246
会员服务测试系统的用户名及密码同生产环境。
（三）会服API接口测试系统
IP地址：192.168.9.219，端口：443
用户名、密码以及证书信息同生产系统。
五、测试要求
各单位应做好以下工作：
（一）测试前与各自软件供应商联系，制定周密测试计划，测试结束后，仔细核对数据。
（二）测试前做好系统和数据备份，测试后恢复备份，确保不影响下一交易日的正常业务。
（三）应重点关注结算流程正常，结算数据正确。
（四）测试完成后请各单位在上期能源会员服务系统填写测试情况，菜单路径：业务窗口-〉系统测试-〉系统测试反馈，标题为“20260912交易系统测试反馈”。
（五）各单位做好测试数据的隔离工作，避免测试数据影响生产数据。
六、联系方式
值班电话：021-68400802
电子邮箱：tech@shfe.com.cn
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附表

交易系统测试反馈表
	会员情况

	公司名称
	
	会员号
	

	技术系统
联系人
	姓名：
	电话：

	
	Email：
	

	技术系统情况

	使用系统
	金仕达□　　恒生□　 　 易盛□　   上期技术□　　
飞马□　　  飞创□      顶点□     自开发□

	
	其他：（开发商名称）：

	测试内容及结果反馈
注：“是否通过”请填写“是”、“否”，若填写“否”，则需要填写问题反馈。

	一、日常业务

	业务场景
	验证内容
	是否通过
	问题反馈

	系统备份
	系统和数据是否备份
	
	

	与交易所系统连接
	1、是否连接到交易所正常交易
2、一代行情是否正常
3、二代行情是否正常
	
	

	查询合约、接收合约状态切换信息
	查询上期能源合约正常，合约状态切换信息正常
	
	

	客户报单和成交
	期货合约报单并且开/平一般仓位正常
	
	

	
	期货合约报单并且开/平套保仓位正常
	
	

	
	期权合约报单并且开/平一般仓位正常
	
	

	
	期权合约报单并且开/平套保仓位正常
	
	

	
	TAS合约报单并且开/平仓位正常（覆盖正负升贴水）
	
	

	
	对套利合约报单并且成交（腿合约成交的开平标志覆盖：开仓、平今、平昨，投机套保标志覆盖：一般、套保）
	
	

	通过交易指令对期权
	提交期权自对冲申请
	
	

	
	提交履约后期货自对冲申请
	
	

	
	提交看涨期权执行申请
	
	

	
	提交看跌期权执行申请
	
	

	
	提交期权执行申请并选择行权后的期货自对冲
	
	

	通过会员服务系统对期权
	提交期权自对冲申请
	
	

	
	提交履约后期货自对冲申请
	
	

	
	提交看涨期权执行申请
	
	

	
	提交看跌期权执行申请
	
	

	
	提交期权执行申请并选择行权后的期货自对冲
	
	

	一般转套保持仓
	提交一般多头仓位转套保持仓申请
	
	

	
	提交一般空头仓位转套保持仓申请
	
	

	二、日终结算

	结算文件导入
	结算文件导入成功。结算文件可以从会服系统下载也可以通过API接口自动获取
	
	

	系统结算
	结算流程是否正常
	
	

	电子结算账表
	通过会员服务系统查看各类电子结算账表，数据正确。
	
	

	结算结果核对
	核对结算持仓正确（包括：普通成交、期权自对冲、期权行权、期货自对冲、一般转套保等）
	
	

	
	核对结算资金正确（包括：盈亏、各类手续费、交易保证金、出入金、担保品等）
	
	


填表日期：					填表人： 
注：请会员在测试后的第一个工作日12:00前按席位在上期能源会员服务系统填写测试情况，菜单路径：业务窗口-〉系统测试-〉系统测试反馈，标题为“20260912交易系统测试反馈”。谢谢配合。
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-   1  -     附件     交易系统测试指南     一、参加单位   上期能源会员和行情转发单位。   二、 时间安排   202 6 年 9 月 12 日（周 六 ）测试安排  

模拟交易日  测试 时间    内容                

      9 月 11 日   日盘  08:30:00  会员登录交易系统  

08:55:00  集合竞价申报  

08:59:00  集合竞价撮合  

09:00:00  连续交易  

11: 0 0:00  收市  

11: 00 - 1 2 : 00  交易所结算  

12: 0 0 - 1 3 : 0 0  会员结算，下载结算文件，核 对结算结果  

2 02 6 年 9 月 12 日（周六）测试采用 9 月 10 日（周 四 ）结 算后的数据，模拟 9 月 11 日（周 五 ）交易日的交易 和结算。   三、套保额度申请   测试当日 ，各 会员 可 通过 上期能源会员服务 测试系统使用套 保账号 （ 密码同生产 ） 为客户申请套期保值额度，交易所 将会 实 时审批 。   四 、通讯参数   （一）交易系统   交易系统 （含 二代行情 ） 使用生产环境。   各单位的交易及行情系统应使用 FENS 配置方式来获取前 置机 IP 地址， FENS 服务器的 IP 地址为： 192.168.12.41 、

